***Aneks 2***

 ***OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA***

***TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TEHNIČKE I FIZIČKE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE NA SVIM LOKALITETIMA JAVNE USTANOVE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *R.br* | ***TABELA: A -Opis usluge*** | ***Jedinicamjere*** | ***Količina*** | ***Vremenski period obračuna*** | ***Jedinična cijena na mjesečnom nivou bez PDV-a (KM)*** | ***Ukupna cijena bez PDV-a (KM)*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 ( 4 X 5 X 6 )* |
| *1.* | *Usluga monitoringa i interventne službe u skladu sa tehničkim zahtjevima iz Tačke 1.1*  | *objekat* | *85* | *12 mjeseci* |  |  |
| *2.* | *Usluga redovnog tehničkog održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite u skladu sa tehničkim zahtjevima iz Tačke 1.2*  | *objekat* | *96* | *2 x godišnje* |  |  |
| *3.* | *Usluga paralelnog monitoringa alarmnih sistema kod ugovorenog organan u skladu sa tehničkim zahtjevina iz tačke 1,3*  | *objekat* | *96* | *12 mjeseci* |  |  |
| *4.* | *Ugradnja mrežnog alarmnog komunikatora u skladu sa tehničkim zahtjevima iz Tačke 1.4*  | *objekat* | *25* | *12 mjeseci* |  |  |
| *5.* | *Usluga monitoringa I interventne službe ambulante A.Polje „A“ faza, kontejnerske kotlovnice u c.objektu OJ DZ Novi gradu, i još 9 objekata u skladu sa tehničkim zahtjevima iz Tačke 1.5*  | *objekat* | *11* | *12 mjeseci* |  |  |
| *6.* | *Usluge fizičke zaštite u skladu sa tehničkim zahtjevima iz tačke 1.6* | *Radni sati mjesečno* | *240* | *12 mjeseci* |  |  |
| *7.* | *Usluge redovnih obilazaka interventnog tima u skladu sa tehničkim zahtjevima iz tačke 1.7* | *Obilazak* | *1* | */* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  *UKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a :*  |  |
|  *POPUST: \_\_\_\_\_\_ % :* |  |
|  ***SVEUKUPNA CIJENA “TABELA A” SA POPUSTOM BEZ URAČUNATOG PDV-a :*** |  |
| ***PDV 17%:*** |  |
| ***Ukupna vrijednost sa PDV-om:*** |  |

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.1 tabela A***

*-Usluga monitoringa i interventne službe za potrebe 85 objekata ugovornog organa obuhvata svakodnevni 24 satni nadzor iz dojavno operativnog centra i interventnu podršku na licu mjesta, shodno odredbama Uredbe o poslovima tehničke zaštite (SN FBIH br 72/15). Dojavni centar ponuđača kao agencije ili zaštitarske službe obvezno pohranjuje sve podatke koji su pribavljeni putem jedinstvenog sistema tehničke zaštite (protivprovala, protivprepad, vatrodojava, plinodojava), Dojavni centar vodi evidenciju o redovnim i vanrednim događajima, prati status alarmnih zona na kojima su obavljene intervencije daljinskim pristupom ili na terenu i sl. Intervencija obuhvata obavezno postupanje ponuđača u slučaju aktiviranja ili po prijavi alarmnog sistemau štićenom objektu, prostoru ili mjestu koje se sastoji od neposrednog dolaska u objekat, prostor ili mjesto u kojem je aktiviran alarm radi utvrđivanja razloga aktiviranja ili otklanjanja kvarova na postavljenom alarmnom sistemu. Intervenciju obavljaju najmanje dva naoružana čuvara koji su zaposlenici agencije i koji imaju certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine i čine interventni tim, sa rokom reagovanja najkasnije 15 minuta nakon aktiviranja alarma ili po primljenoj prijavi.*

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.2 tabela A***

*-Usluga redovnog tehničkog održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite koji prema svojoj prirodi i svojstvima čine jedinstven i srodan skup sistema zaštite, obuhvata mjere i radnje kojima se osigurava da oprema i tehnička sredstva koja se koriste u obavljanju poslova tehničke zaštite, budu ispravni i funkcionalni, što se provodi redovnim šestomjesečnim pregledima. Ovi poslovi sastoje se od servisiranja i kontrole ispravnosti svih vrsta protivprovalnih, pretivprepadnih, vatrodojavnih, plinodojavnih sistema zaštite koji su centralizirani u jedinstvenu alarmnu centralu, a dokazuju se odgovarajucim i relevantnim zapisnicima o obavljenom servisiranju i kontroli ispravnosti (protivprovala u skladu sa članom 46 Uredbe o poslovina teh.zaštite /SN FBIH br 72/15, odnosno vatrodojavau skladu sa propisima koji se odnose na sistem vatrodojave/član 47 -Zakona o zaštiti od požara /SN FBIH 64/09).Servis obuhvata i sisteme videonadzora i kontrole prolaza u skladu sa važećim propisima.*

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.3 tabela A***

*-Usluga paralelnog monitoringa alarmnih sistema kod ugovornog organa obuhvata obavezu Dobavljača da putem instaliranja uređaja, aplikacije, softvera ili drugih metoda omogući ugovornom organu trenutni online pristup svojim akauntima, u svrhe uvida relevantnim podacima (vrijeme uključenja ili isključenja sistema, alarmna stanja i intervencije i sl.) za svaki od štićenih objekata koji su na dojavnom centru dobavljača. Svrha usluge je obavljanje provjere i kontrole dolazaka i odlazaka uposlenika tj korisnika alarmnih sistema tokom i nakon radnog vremena, kontrole procesa pružanja predmetne ugovorne usluge, kao i za druge interne potrebe ugovornog organa.*

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.4 tabela A***

*-Ugradnja mrežnog alarmnog komunikatora se odnosi za potrebe redovnog i neprekidnog monitoringa za 25 objekta ugovornog organa, koji nemaju stabilnu fiksnu telefoniju usljed čega su nastajale smetnje i prekidi monitoringa. Dobavljač je obavezan osigurati nabavku, instaliranje i programiranje ovih uređaja i SIM karticeu vlastitoj režiji, i to samo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Po okončanju ugovora, Dobavljač može izvrštit povrat instaliranih komunikatora sa objekata.*

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.5 tabela A***

*-Usluga monitoringa i interventne službe ambulante Alipašino polje “A” faza i kotlovnici u c.objektu OJ DZ Novi grad će se obavljati posredstvom prethodno instalirane opreme koju će osigurati ponuđač u svojoj režiji i isti priključiti na svoj dojavni centar, uključujući i primjenu svih uslova zaštite opisanih pod tačkom 1.1. Oprema će se sastojati od minimalno: 1x alarmna centrala, 1x tastatura, 4x detektor kretanja, 1x magnetni detektor, 1x detektor loma stakla i 1x vanjska i unutarnja sirena (A.polje “A” faza) I 1x alarmna centrala, 1x tastatura, 1x detektor kretanja, 2x magnetni detektor i 1x vanjska i unutarnja sirena (kontejnerska kotlovnica c.objekat OJ DZ Novi grad). Za objekte 9 ambulanti specifikacija opreme za instaliranje će se utvrditi po z avršetku građevinskih radova. Uvezivanje navedenih devet ambulanti će se izvršiti prema planu koji donosi ovlašteno lice za sigurnost. Po instaliranju opreme ponuđač izdaje osobi kojoj se pruža tehnička zaštita potvrdu das u tehnička sredstva ugrađena u skladu sa odredba,a Uredbe. Po okončanju ugovora ponuđač može izršiti povrat instalirane opreme sa objekta.*

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.6 tabela A***

*-Uslugu fizičke zaštite obavljaju čuvari dobavljača tako što neposredno preduzimaju Zakonom (Zakon o agencijama za zaštitu /SN FBIH 78/08 I 67/13) dopuštene mjere i radnje (član 27 Zakona) radi sprečavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu nanijeti štete imovini ugovornog organa, odnosno koje mogu ugroziti život ili tijelo lica koje se štiti ili kada je došlo do većeg narušavanja javnog reda i mira u štićenim mjestima ili prostorima. Fizička zaštita će se organizirati i provoditi svakodnevno na različitim lokacijama ugovornog organa (Centralni objekti i područne ambulante), a prema prethodno utvrđenom mjesećnom planu i programu rada kojeg definiše i donosi ovl. lice za sigurnost.*

*Ukupan mjesečni fond poslova fizičke zaštite iznosi 240 sati i ne podrazumjeva nošenje i korištenje vatrenog oružja.*

***Tehnički zahtjevi Tačke 1.7 tabela A***

*-Usluge redovnih obilazaka interventnog tima odnosi se na 5 najugroženijih objekata ugovorenog organa, gdje postoji opravdana potreba za sigurnosnim preventivnim mjerama I kontrolama od strane interventnog tima, u toku radnog vremena uz 15-minutno zadržavanje na svakom objektu.Realizirani obilasci če se evidentirati u internu knjigu ugovornog organa.*

***NAPOMENA:***

*U TOKU TRAJANJA UGOVORENOG ODNOSA MOGUĆE JE DA DOĐE DO SMANJENJA BROJA OBJEKATA SADRŽANIH U SPECIFIKACIJI U PRILOGU.*